# 35万机组2.0监控系统台账记录

#### 35万煤棚子北马道东3摄像头

#### 基础信息

##### A1 设备技术信息记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 35万煤棚子北马道东3摄像头 | 设备编码 |  |
| 设备型号 | FCB-EX480CP | 制造厂家 | 索尼 |
| 设 备 类 型 | 摄像头 | 安 装 位 置 | 35万煤棚子北马道东 |
| 投运日期 | 2019年 | 所属部门 | 热控检修队 |
| 所属专业 | 热控专业 | 责 任 人 | 胡毅 |
| 设 备 技 术 参 数 | | | |
| 成像器件：纠错1/4英寸SONY SUPERHAD CCD  最低照度：彩色0.7LUX 黑白0.002LUX  水平清晰度：彩色480TVL 黑白570VL  摄像机性能:44万像素、18倍光学变焦、12倍电子放大、智能自动白平衡和自动聚焦  电源电压：DC12V  电源功率：1.6W（电机未激活）、3.3W（电机激活） | | | |

##### A2 附属设备清单记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 制 造 厂 家 | 出厂编号 | 数量 |
| 1 | 云台 | CA-3100 |  |  |  | 1 |
| 2 | 视频解码器 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 镜头 | SSV0358GNB |  |  |  | 1 |
| 4 | 网络交换机 | GE ML2400 |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

##### A3 备品配件清单记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名 称 | 型号（图号） | 制造厂家 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

#### 检修记录

##### B1设备检修记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 检修性质 |  |
| 检修开始时间 |  | 检修结束时间 |  |
| 修前状况 |  | | |
| 检修主要内容 |  | | |
| 试运情况  ） |  | | |
| 修后状况 |  | | |
| 备品配件 |  | | |
| 检修人员 |  | | |

#### 维护记录

##### C1设备日常维护记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 维护时间 |  |
| 维护性质 |  | 维护人员 |  |
| 维护内容 |  | | |
| 维护备件 |  | | |
|  |  | | |

#### 设备事故事件记录

##### D1设备事故事件记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | | | | |
| 事件名称 |  | | | | |
| 事件时间 |  | | 事件性质 | |  |
| 事 故 事 件 记 录 | | | | | |
| 事件简述 |  | | | | |
| 原因分析 |  | | | | |
| 处理过程 |  | | | | |
| 防范措施 |  | | | | |
| 处理人员 |  | 消除时间 | |  | |

#### 设备更新记录

##### E1设备更新改造记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 更改性质 |  |
| 起止时间 |  | 更改投资 |  |
| 参与人员 |  |  |  |
| 更改原因 |  | | |
| 更改内容 |  | | |
| 主要供货厂家  及施工单位 |  | | |
| 更改效果 |  | | |
| 更改技术资料  （索引或超链接） |  | | |